|  |  |
| --- | --- |
| София 1618, бул. “Цар Борис III” 136 тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272  факс: 02/81-87-267, [dfz@dfz.bg](mailto:dfz@dfz.bg), [www.dfz.bg](http://www.dfz.bg/) |  |

СПИСЪК С АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА



ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ ПРЕДМЕТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| **1** | Строителство на нови улици, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителството на нови улици включва:   * подготвителни работи * земни работи * асфалтови работи * пътни работи * изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) * отводняване на трасето (изграждане на   дренажни/отводнителни системи и инсталации).   * пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа   **Забележка:** Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях; | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва:  Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч:   * подготвителни работи * земни работи * асфалтови работи * пътни работи * изграждане и ремонт на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и   др. подобни)   * отводняване на трасето (ремонт на   дренажни/отводнителни системи и инсталации).   * пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа   **Забележка:** Не са включени  тротоари и пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |
| **3** | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и  съоръженията и принадлежностите към тях; | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и  принадлежностите към тях включва:  Изграждане на нови и/или Разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва:   * подготвителни работи * земни работи * пътни работи * отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). * пътна маркировка и сигнализация съгл. изискванията | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и  принадлежностите към тях, включва:  Изграждане на нова пътна мрежа както следва:   * подготвителни работи * земни работи * асфалтови работи * пътни работи * изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) * отводняване на трасето (изграждане на   дренажни/отводнителни системи и инсталации).   * пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път   **Забележка:** Не се включват пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |
| **5** | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и  принадлежностите към тях, включва:  Ремонтни видове работи на съществуваща пътна мрежа както следва:   * подготвителни работи * земни работи * асфалтови работи * пътни работи * ремонт на съществуващи съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и   др. подобни)   * отводняване на трасето (ремонт на   дренажни/отводнителни | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път  **Забележка:** Не се включват пречиствателни съоръжения |  |  |
| **6** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 90 * вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:   * без разваляне и възстановяване на настилки * изкопни работи * монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. * монтиране на пожарни хидранти * обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **7** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 90 * вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:   * без разваляне и възстановяване на настилки * изкопни работи * монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. * монтиране на пожарни хидранти * обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **8** | Реконструкция и/или  рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 90 * вид на почвата: земна | Реконструкция и/или  рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:   * Разваляне и възстановяване на настилки * Изкопни работи * Монтажни работи -полагане на тръби за основен | л.м | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.   * Монтиране на пожарни хидранти * Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  |  |
| **9** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 90 * вид на почвата: скална | Реконструкция и/или  рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:   * Разваляне и възстановяване на настилки * Изкопни работи * Монтажни работи -полагане на тръби за основен   водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.   * Монтиране на пожарни хидранти * Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **10** | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 110 * вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва:   * без разваляне и възстановяване на настилки * изкопни работи * монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. * монтиране на пожарни хидранти * обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **11** | Изграждане на  водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;  - диаметър в мм: Ф 110 | Изграждане на водопроводна  мрежа, както следва:   * без разваляне и възстановяване на настилки * изкопни работи * монтажни работи -полагане на тръби за основен | л.м | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - вид на почвата: скална | водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.   * монтиране на пожарни хидранти * обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  |  |
| **12** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 110 * вид на почвата: земна | Реконструкция и/или  рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:   * Разваляне и възстановяване на настилки * Изкопни работи * Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. * Монтиране на пожарни хидранти * Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| **13** | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;   * диаметър в мм: Ф 110 * вид на почвата: скална | Реконструкция и/или  рехабилитация на водопроводна мрежа както следва:   * Разваляне и възстановяване на настилки * Изкопни работи * Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. * Монтиране на пожарни хидранти * Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14** | Изграждане на социална  инфраструктура за предоставяне на  услуги, които не са част от процеса на  деинституционализация на деца и възрастни; | Изграждането на обектите включва:   * зидарски работи * сухо строителство * настилки * облицовки * покривни работи * хидроизолационни работи * бояджийски работи * столарски работи * мазилки * топлоизолационни работи * работи по част Конструктивна * работи по част   Елекроинсталации   * работи по част ВиК * работи по част ОВКХ * работи по част охранителни системи * работи по част Пожарна безопасност * работи по част ПБЗ   **Забележка:**   1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |
| Изграждане на обекти, свързани с културния живот. |
| **15** | Реконструкция, ремонт на социална  инфраструктура за предоставяне на  услуги, които не са част от процеса на  деинституционализация на деца и възрастни; | Реконструкцията, ремонтът включва:   * демонтажни работи * зидарски работи * сухо строителство * настилки * облицовки * покривни работи * хидроизолационни работи * бояджийски работи * столарски работи * мазилки * топлоизолационни работи * работи по част Конструктивна * работи по част   Елекроинсталации   * работи по част ВиК * работи по част ОВКХ | м2 | 1 |
| Реконструкция, ремонт или реставрация на обекти, свързани с културния живот; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция, ремонт на общинска образователна  инфраструктура с местно значение в селските райони. | * работи по част охранителни системи * работи по част Пожарна безопасност * работи по част ПБЗ   **Забележка:**   1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. |  |  |
| **16** | Вертикална планировка |  | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референтен СМР№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони (Детски градини). | Реконструкцията, ремонтът включва: - демонтажни работи - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ  Забележка:  1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референтен СМР№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | Строителство на нови улици | Строителството на нови улици включва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка:  1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | м2 | 1 |
| 2 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва: Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка:  1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | м2 | 1 |
| 3 | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях включва: Изграждане на нови и/или Разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва: - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации).  - пътна маркировка и сигнализация съгл. изискванията | м2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референтен СМР№** | **Вид дейност** | **Описание** | **Мерна единица** | **Количество** |
| 1 | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. | Реконструкцията, ремонтът включва: - демонтажни работи - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ  Забележка:  1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |